ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	Budowa :	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU
	Obiekt :	Kwietnik Zastawno
	 
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Roboty drogowe		
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	1.1	Roboty przygotowawcze		
	 
	1	Pozycja	1,630	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym
	Numer specyfikacji :  D - 01.01.01
	 
		1630 / 1000 =	1,630
	 
	Razem   =	  1,630	km

	 
	2	Pozycja	1,630	km
		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	Numer specyfikacji :  D - 01.01.01
	 
		1630 / 1000 =	1,630
	 
	Razem   =	  1,630	km

	 
	3	Pozycja	2,145	ha
		Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostałości po karczunku.
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01
	 
		(0.5 * 42894) / 10000 =	2,145
	 
	Razem   =	  2,145	ha

	 
	4	Pozycja	3,000	szt
		Frezowanie karpin o średnicy do 110 cm -  10 cm poniżej istniejącej nawierzchni asfaltowej
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	5	Pozycja	175,000	szt.
		Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, odcięcie odrostów i prześwietlenie koron
		do wysokości 4,5m, przy średnicy pni : ponad 41 cm poniżej 90 cm, Wywóz i utylizacja gałęzi na magazyn Wykonawcy
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01
	 
		0.5 * 350 =	175,000
	 
	Razem   =	  175,000	szt.

	 
	6	Pozycja	190,000	szt
		Usunięcie odrostów z drzew (korony) do 4,5m
	Numer specyfikacji :  D-09.01.02
	 
		0.5 * 380 =	190,000

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.1. Roboty przygotowawcze
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  190,000	szt

	 
	7	Pozycja	231,000	szt
		Zabezpieczenie pni drzew przydrożnych w trakcie robót drogowych
	Numer specyfikacji :  D-09.01.02
	 
		0.5 * 462 =	231,000
	 
	Razem   =	  231,000	szt

	 
	8	Pozycja	386,500	m2
		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm Wywóz na magazyn
		Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	jezndnia:	0.5 * 773.00 =	386,500
	 
	Razem   =	  386,500	m2

	 
	9	Pozycja	343,800	m2
		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm Wywóz na magazyn
		Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	jezdnia:	0.3 * 773.00 =	231,900
	zjazdy:	0.3 * 373.00 =	111,900
	 
	Razem   =	  343,800	m2

	 
	10	Pozycja	6,900	m2
		Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
		0.3 * 23.00 =	6,900
	 
	Razem   =	  6,900	m2

	 
	11	Pozycja	12,000	m2
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2.  Wywóz na magazyn
		Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	zjazdy:	0.3 * 40.00 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	m2

	 
	12	Pozycja	117,500	m2
		Rozbiórka mechaniczna nawierzchni brukowej Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	zjazdy:	0.5 * 235.00 =	117,500
	 
	Razem   =	  117,500	m2

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.1. Roboty przygotowawcze
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	13	Pozycja	11,600	m2
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	Chodnik:	0.2 * 58.00 =	11,600
	 
	Razem   =	  11,600	m2

	 
	14	Pozycja	13,500	m
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Wywóz na
		magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	krawęznik:	0.3 * 33.00 =	9,900
	analogia - ciek skarpowy:	0.3 * 12.00 =	3,600
	 
	Razem   =	  13,500	m

	 
	15	Pozycja	2,525	m3
		Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	krawężnik:	0.3 * 33.00 * 0.055 =	0,545
	analogia - ciek skarpowy:	0.3 * 12.00 * 0.55 =	1,980
	 
	Razem   =	  2,525	m3

	 
	16	Pozycja	10,500	m
		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
		0.3 * 35.00 =	10,500
	 
	Razem   =	  10,500	m

	 
	17	Pozycja	3,000	szt.
		Rozebranie uszkodzonych ścianek czołowych przepustów Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt.

	 
	18	Pozycja	1,000	kpl
		Rozebranie uszkodzonych przepustów betonowych średnicy 200 - 600 mm Wywóz na magazyn Wykonawcy z
		utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	19	Pozycja	10,500	m
		Rozebranie cieku skarpowego otwartego z korytek betonowych 38/50/50 cm na ławie betonowej Wywóz na magazyn
		Wykonawcy z utylizacją
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.1. Roboty przygotowawcze
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.5 * 21 =	10,500
	 
	Razem   =	  10,500	m

	 
	 
	1.2	Roboty ziemne		
	 
	20	Pozycja	1 749,754	m3
		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku namagazyn wykonawcy
	Numer specyfikacji :  D-02.01.01
	 
	trasa:	(1392.6 - 834.83) + (3620 - 2020) * 2 * 0.4 * 0.3 =	941,770
	usunięcie humusu:	(3620 - 2120) * 3 * 0.1 =	450,000
	ława żwirowa:	(256 - 122) * 0.3 * 0.6 =	24,120
	zjazdy:	(2330.46 - 1268.268) * 0.3 =	318,658
	zjazdy KŁSM:	(269.50 - 218.812 ) * 0.3 =	15,206
	 
	Razem   =	 1 749,754	m3

	 
	21	Pozycja	260,900	m3
		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz
		z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	Numer specyfikacji :  D-02.03.01
	 
	Nasyp z kruszywa naturalnego pod pobocza:	(1630 * 0.85 * 2 - (62 - 35) * 8 * 0.75) * 0.1 =	260,900
	 
	Razem   =	  260,900	m3

	 
	22	Pozycja	1 471,970	m3
		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-III grunt z dokopu (materiał wykonawcy) z transportem urobku na
		nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw
		zagęszczanych wodą
	Numer specyfikacji :  D-02.03.01
	 
	Usupełninie materiału po usunięciu humusu z korpusu drogi:	(3620 - 2120) * 3 * 0.1 =	450,000
	Nasy korpus drogowy:	1021.97 =	1 021,970
	 
	Razem   =	 1 471,970	m3

	 
	 
	1.3	Odwodnienie korpusu drogowego		
	 
	23	Pozycja	0,000	m
		Oczyszczenie przykanalika fi 200mmm WUKO
	Numer specyfikacji :  D-03.06.01a
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	24	Pozycja	0,000	m
		Oczyszczenie przepustów z namułu do 50% jego średnicy
	Numer specyfikacji :  D-03.06.01a

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.3. Odwodnienie korpusu drogowego
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	25	Pozycja	0,000	m3
		Wykopy  liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m  z wywozem urobku na magazyn wykonawcy, pod
		przepusty w gruntach suchych kat. III-IV
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m3

	 
	26	Pozycja	0,000	m3
		Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z wywozem urobku
		na magazyn wykonawcy: grunt kat. III
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m3

	 
	27	Pozycja	0,000	m
		Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	28	Pozycja	0,000	szt
		Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - ruszt
		żeliwny
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	29	Pozycja	0,000	m2
		Ława żwirowa pod przepusty - grubość podłoża: 20 cm
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m2

	 
	30	Pozycja	0,000	m3
		Obsypka rurociągu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zagęszczeniem
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01
	 
		0 =	0,000

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.3. Odwodnienie korpusu drogowego
		 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  0,000	m3

	 
	31	Pozycja	85,300	m2
		Ława żwirowa pod przepusty - grubość podłoża: 20 cm
	Numer specyfikacji :  D - 03.01.01
	 
	zjazdy:	(256.00 - 122) * 0.6 =	80,400
	pod koroną drogi:	(10.00 - 3) * 0.7 =	4,900
	 
	Razem   =	  85,300	m2

	 
	32	Pozycja	16,000	m
		Elementy przepustów rurowych  - przepusty pod koroną drogi- rury betonowe o średnicy 40 cm
	Numer specyfikacji :  D - 03.01.01
	 
		2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	m

	 
	33	Pozycja	0,000	m
		Elementy przepustów rurowych  - przepusty pod koroną drogi- rury betonowe o średnicy 50 cm
	Numer specyfikacji :  D - 03.01.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	34	Pozycja	7,000	szt
		Obudowa wylotów kolektorów o średnicy: 50 cm, wykonana z kamienia ANALOGIA Obudowa przepustu, korytek i
		ścieku skarpowego kamieniem brukowym analogicznie do KPED 01.34
	Numer specyfikacji :  D - 03.01.01
	 
	Przepusty:	5 + 2 - 2 - 2 =	3,000
	Elementy Odwodnienia:	4 =	4,000
	 
	Razem   =	  7,000	szt

	 
	35	Pozycja	134,000	m
		Przepusty z rur grubościennych z polietylenu o średnicy nominalnej 400 mm
	Numer specyfikacji :  D-06.02.01a
	 
	zjazdy:	256.00 - 122 =	134,000
	 
	Razem   =	  134,000	m

	 
	36	Pozycja	26,000	szt
		Elementy przepustów rurowych  - prefabrykowane ścianki czołowe, żelbetowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40 cm
	Numer specyfikacji :  D - 03.01.01
	 
	zjazdy:	50 - 24 =	26,000
	 
	Razem   =	  26,000	szt

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.3. Odwodnienie korpusu drogowego
		 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	37	Pozycja	152,010	m3
		Obsypka rurociągu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zagęszczeniem
	Numer specyfikacji :  D-06.02.01a
	 
		((0.6 + 1.5) * 0.6 - 0.2 * 0.2 * 3.14) * (256 - 122) =	152,010
	 
	Razem   =	  152,010	m3

	 
	38	Pozycja	4 165,000	m
		Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu  przy grubości namułu: 40 cm oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna i
		skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy
	Numer specyfikacji :  D-06.04.01
	 
	strona lewa:	(3620 - 85) - 1440 =	2 095,000
	strona prawa:	(3620 - 120) - 1430 =	2 070,000
	 
	Razem   =	 4 165,000	m

	 
	39	Pozycja	26,000	m
		Wykonanie ścieku korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej (korytka półokrągłe) zgodnie z KPED 01.03/04
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
		26.00 =	26,000
	 
	Razem   =	  26,000	m

	 
	40	Pozycja	0,000	m
		Wykonanie umocnienia ścieku skarpowego, korytka trapezowe zgodnie z KPED 01.24. 01.25
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	41	Pozycja	0,000	szt
		Wykonanie umocnienia ścieku skarpowego - zakończenie wylotu, krawężnik na ławie + narzut kamienny
		anoalogicznie KPED 01.29.
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	42	Pozycja	32,000	szt
		Wykonanie umocnienia dna rowu o spadku powyżej 3% - ANALOGIA zakończenie wylotu, krawężnik na ławie + narzut
		kamienny analogicznie do KPED 01.29.
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
		105 - 73 =	32,000
	 
	Razem   =	  32,000	szt

	 

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.4. Podbudowy
		 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.4	Podbudowy		
	 
	43	Pozycja	1 600,000	m
		Podłoże stabilizowane georusztem trójosiowym
	Numer specyfikacji :  D-02.03.01.e
	 
		1630 - 30 =	1 600,000
	 
	Razem   =	 1 600,000	m

	 
	44	Pozycja	0,000	m2
		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy
		15 cm - chodniki
	Numer specyfikacji :  D-04.02.01
	 
	chodnik:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m2

	 
	45	Pozycja	1 112,880	m2
		Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 15cm
		- Rm 5MPa
	Numer specyfikacji :  D-04.05.05a
	 
	zjazdy:	2330.46 - 1268.268 =	1 062,192
	zjazdy KŁSM:	269.50 - 218.812 =	50,688
	 
	Razem   =	 1 112,880	m2

	 
	46	Pozycja	1 002,083	m2
		Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego łamanego - C 50/30 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość
		warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
	 
	chodniki:	0 =	0,000
	zjazdy:	2118.6 - 1162.597 =	956,003
	zjzdy z kłsm:	245.00 - 198.92 =	46,080
	 
	Razem   =	 1 002,083	m2

	 
	47	Pozycja	3 608,500	m2
		Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 24cm
		- Rm 5MPa
	Numer specyfikacji :  D-04.05.05a
	 
	poszerzenia 0+030 do 1630:	(1630 - 30) * (1.4 + 0.65) + 130 * 1.2 =	3 436,000
	konstrukcja pełna:	30 * 5.00 * 1.15 =	172,500
	 
	Razem   =	 3 608,500	m2

	 
	48	Pozycja	372,220	m3
		Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego łamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, KŁSM w
		stanie zagęszczonym 0,030,00 do 1+630,00

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.4. Podbudowy
		 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
	 
	wyrównanie:	915.88 - 543.66 =	372,220
	 
	Razem   =	  372,220	m3

	 
	49	Pozycja	6 350,650	m2
		Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego łamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość
		warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
	 
	wyrównanie:	17373.27 - 1.0 * (3510 - 30) - 7542.62 =	6 350,650
	 
	Razem   =	 6 350,650	m2

	 
	50	Pozycja	3 417,000	m2
		Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość
		warstwy po zagęszczeniu 22 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
	 
	poszerzenia 0+030 do 1620:	((3510 - 30) * (1.4 + 0.65) + 130 * 1.2) - 4030.50 =	3 259,500
	konstrukcja pełna:	30 * 5 * 1.05 =	157,500
	 
	Razem   =	 3 417,000	m2

	 
	51	Pozycja	9 169,080	m2
		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01
	 
	zjazdy bitumiczne:	812.50 =	812,500
	trasa główna:	8206.58 =	8 206,580
	konstrukcja pełna:	30 * 5 =	150,000
	 
	Razem   =	 9 169,080	m2

	 
	52	Pozycja	17 525,660	m2
		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych - emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01
	 
	zjazdy bitumiczne:	812.50 =	812,500
	trasa główna:	8206.58 * 2 =	16 413,160
	konstrukcja pełna:	30 * 5 * 2 =	300,000
	 
	Razem   =	 17 525,660	m2

	 
	 
	1.5	Nawierzchnie		
	 
	53	Pozycja	12,000	m2
		Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość średnia 5 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.11
	 
		12.00 =	12,000

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.5. Nawierzchnie
		 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  12,000	m2

	 
	54	Pozycja	90,000	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
	Numer specyfikacji :  D-05.03.23
	 
		90.00 =	90,000
	 
	Razem   =	  90,000	m2

	 
	55	Pozycja	8 206,580	m2
		Nawierzchnia z AC 22 W,  warstwa wiażąca po zagęszczeniu o grubości: 7 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05b
	 
	trasa główna:	18461.20 - 10254.62 =	8 206,580
	 
	Razem   =	 8 206,580	m2

	 
	56	Pozycja	8 206,580	m2
		Nawierzchnia z SMA 16 JENA  warstwa po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.27
	 
	trasa główna:	18461.20 - 10254.62 =	8 206,580
	 
	Razem   =	 8 206,580	m2

	 
	57	Pozycja	812,500	m2
		Nawierzchnia z SMA 16 JENA  warstwa po zagęszczeniu o grubości: 8 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.27
	 
	zjazdy bitumiczne:	812.50 =	812,500
	 
	Razem   =	  812,500	m2

	 
	 
	1.6	Roboty wykończeniowe		
	 
	58	Pozycja	2 222,250	m2
		Pobocza z kruszywa kamienmnego łamanego stabilizowanego mechanicznie  - C 50/30 0- 31,5 mm  - grubość po
		zagęszczeniu 15 cm - C 50/30
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01a
	 
		5058.00 - 2835.75 =	2 222,250
	 
	Razem   =	 2 222,250	m2

	 
	59	Pozycja	132,000	m2
		Pobocza gruntowe z mieszanki optymalnej ( max. 31,5 mm ) - grubość po zagęszczeniu 10 cm z wykorzystaniem
		materiału przeznaczonym do
		NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ  D-05.01.02
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01
	 
		(62 - 38) * 11 * 0.5 =	132,000

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.6. Roboty wykończeniowe
		 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  132,000	m2

	 
	60	Pozycja	1,000	kpl
		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych, wpustów deszczowych, włazów do studni
	Numer specyfikacji :  D-03.02.01a
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	kpl

	 
	61	Pozycja	0,000	m
		Uzupełnienie, wydłużenie istenijących zabezpieczeń lini kablowych podziemnych (odkopanie, zabezpieczenie rurą
		dwudzielną PS 110, zasyapnie z zagęszczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku na magazyn
		wykonawcy)
	Numer specyfikacji :  D - 01.03.02
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	 
	1.7	Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
	 
	62	Pozycja	0,000	m2
		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie krawędziowe i osiowe, wyspa
		dzieląca
	Numer specyfikacji :  D-07.01.01a
	 
	P-4:	0 =	0,000
	P-2:	0 =	0,000
	P-21:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m2

	 
	63	Pozycja	0,000	m2
		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - symbole
	Numer specyfikacji :  D-07.01.01
	 
	P-17:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m2

	 
	64	Pozycja	0,000	kpl
		Usunięcie elemntów oznakowania pionowego wraz z odwozem i utylizacją na magazyn wykonacy (elementy nadające
		sie do ponownego wbudowania na magazyn Inwestora)
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	kpl

	 
	65	Pozycja	0,000	szt
		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.7. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
		 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		ubiciem warstwami
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	66	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice
		okrągłe 600 mm  folia I gen.
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	B-18 (15t):	0 =	0,000
	C-9:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	67	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
		kwadratowych o boku 60 cm
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	D-15:	0 =	0,000
	Drzewa w skrajni:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	68	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice
		trójkątne o boku 900cm folia I gen.
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	A-12c:	0 =	0,000
	A-18a:	0 =	0,000
	A-30:	0 =	0,000
	A-4:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	69	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia
		odblaskowa II generacji
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	A-7:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	70	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych informacyjnych typ D/E (prostokątny), folia
		odblaskowa I generacji
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	D-42:	0 =	0,000

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.7. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
		 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	D-43:	0 =	0,000
	E-17a:	0 =	0,000
	E-18a:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	71	Pozycja	0,000	szt
		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych informacyjnych typ T średnie (prostokątny), folia
		odblaskowa I generacji
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01
	 
	T-2:	0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	szt

	 
	72	Pozycja	0,000	m
		Bariery ochronne stalowe: N2 W2
	Numer specyfikacji :  D-07.05.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	 
	1.8	Elementy ulic		
	 
	73	Pozycja	3 349,000	m
		Krawężniki, oporniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
	Numer specyfikacji :  D-08.01.01
	 
	wystające i wtopione:	0 =	0,000
	oporniki:	7327.00 - 3978 =	3 349,000
	 
	Razem   =	 3 349,000	m

	 
	74	Pozycja	0,000	m
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15 0,02m3/mb), z wypełn.spoin zapr.cem.
	Numer specyfikacji :  D-08.03.01
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m

	 
	75	Pozycja	217,685	m3
		Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem i pod obrzeża
	Numer specyfikacji :  D-08.03.01
	 
	wystające i wtopione:	(3349) * 0.065 =	217,685
	obrzeża:	0 * 0.03 =	0,000
	 
	Razem   =	  217,685	m3

	 
	76	Pozycja	0,000	m2
		Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

	ETAP II Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km ETAP II od 
	km 0+000 do km 1+630
	 
	1.  Roboty drogowe
	1.8. Elementy ulic
		 Str: 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  D - 05.03.23a
	 
		0 =	0,000
	 
	Razem   =	  0,000	m2

	 
	 
	1.9	Zieleń drogowa		
	 
	77	Pozycja	10 473,600	m2
		Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 8 cm
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
		0.4 * 26184.00 =	10 473,600
	 
	Razem   =	 10 473,600	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -