****

**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 ROKU**

1. Projekt pn. „Remont DP Grądki - Grużajny”

Całkowita wartość zadania: 1 131 212,00zł

Dofinansowanie: 791 848,40zł

Środki własne Beneficjenta: 339 363,60zł;

Okres realizacji: 2025 rok

Krótki opis zadania:

Zakres robót remontu odcinka DP 1175N obejmuje:

Odcinek Grądki - Grużajny:

* Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy;
* Oczyszczenie rowów;
* Oczyszczenie i sprysk x 2;
* Warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej AC 16 W KR3;
* Warstwa ścieralna SMA 16 DTS gr. 6 cm, szer. 3,8 m;
* Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 skała lita gr. 10 cm i szerokości 0,75 m oraz zjazdów z kruszywa;
* Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Odcinek w miejscowości Grużajny:

* Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy
* Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 0/31,5 skała lita;
* Sprysk międzywarstwowy i oczyszczenie nawierzchni;
* Warstwa ścieralna SMA 16 DTS gr. 6 cm
* Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 skała lita gr. 20 cm i szerokości 0,75 m oraz zjazdów z kruszywa;
* Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
1. Projekt pn. „Remont DP nr 1140N na odcinku Sierpin - DW509”

Całkowita wartość zadania: 2 952 331,00zł

Dofinansowanie: 2 066 631,70zł

Środki własne Beneficjenta: 885 699,30zł

Okres realizacji: 2025 rok

Krótki opis zadania:

Zakres robót remontu odcinka DP 1140N obejmuje:

* Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy;
* Oczyszczenie rowów;
* Warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej AC 16 W KR3;
* Oczyszczenie i sprysk x 2;
* Warstwa ścieralna SMA 16 DTS gr. 6 cm, szer. 5,5 m;
* Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 skała lita gr. 10 cm i szerokości 0,75 m oraz zjazdów z kruszywa;

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

1. Projekt pn. „Remont DP Jegłownik - Kopanka Druga”

Całkowita wartość zadania: 1 660 717,00zł

Dofinansowanie: 1 162 501,90zł

Środki własne Beneficjenta: 498 215,10zł

Okres realizacji: 2025 rok

Krótki opis zadania:

Zakres robót remontu odcinka DP 1103N obejmuje:

* Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy
* Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, mieszanka C 90/3 0/31,5 skała lita;
* Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, mieszanka C 90/3 0/31,5 skała lita,
* Sprysk międzywarstwowy i oczyszczenie nawierzchni,
* Warstwa ścieralna SMA 16 DTS gr. 6 cm,
* Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 skała litagr. 20 cm i szerokości 0,75 m oraz zjazdów z kruszywa

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe

1. Projekt pn. „Remont DP Kurowo Braniewskie do granic”

Całkowita wartość zadania: 1 438 907,00zł

Dofinansowanie: 1 007 234,90zł

Środki własne Beneficjenta: 431 672,10zł

Okres realizacji: 2025 rok

Krótki opis zadania:

Zakres robót remontu odcinka DP 1157N obejmuje:

* Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna i pomiar powykonawczy;
* Oczyszczenie rowów;
* Warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej AC 16 W KR3;
* Oczyszczenie i sprysk x 2;
* Warstwa ścieralna SMA 16 DTS gr. 6 cm, szer. 5 m;
* Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 skała lita gr. 10 cm i szerokości 0,75 m oraz zjazdów z kruszywa;

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe.